**SZCZEGÓŁOWA OFERTA TECHNICZNA**

| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wypełnia Wykonawca****opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne** |
| --- | --- | --- |
| **1** |  **Wymagane parametry wyposażenia przedmiotu zamówienia:** |  |
| 1. 1. | Fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8+1);- Wymagane parametry wyposażenia przedmiotu zamówienia:1) Rocznik 2023 lub nowy samochód z 2022 roku.2) Ilość miejsc – 9 (8+1).3) Pojemność silnika min. 1900 cm³4) Moc silnika min. 110 KM.5) Rodzaj silnika - DIESEL, norma EURO 6.6) Skrzynia biegów manualna (6 przełożeń)7) Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg.8) Preferowane parametry: długość samochodu – nie mniejsza niż 5,3 m., wysokość pow. 1,9 metra. 9) Drzwi przesuwane z prawej strony.10) Przeszklone tylne drzwi dwuskrzydłowe (dzielone 50/50).11) Tylna szyba ogrzewana;12) Wycieraczki tylnych szyb.13) Uchwyt i stopień przy drzwiach przesuwanych.14) Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie.15) Immobiliser.16) Centralny zamek z pilotem.17) System antypoślizgowy ABS lub równoważny.18) System stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny.19) Wspomaganie układu kierowniczego.20) Czujniki cofania.21) Czujniki parkowania przód22) Hak holowniczy.23) Światła do jazdy dziennej LED.24) Światła mijania LED lub ksenonowe.25) Światła przeciwmgłowe.26) Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.27) Klimatyzacja w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej.28) Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu.29) Kanapa 3-miejscowa w drugim rzędzie siedzeń.30)Trzy niezależne fotele w trzecim rzędzie z regulowanymi oparciami, zagłówkami oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa/szybko demontowane.31) Tapicerka materiałowa.32) Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną gumową.33) Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową + zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający podnośnik oraz klucz do kół.34) Podłokietnik fotela kierowcy i regulacja wysokości.35) Tapicerka materiałowa w przestrzeni pasażerskiej.36) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących.37) Zabezpieczenie drzwi w przestrzeni pasażerskiej przed otwarciem.38) Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą niezależną od pracy silnika oraz ogrzewanie dodatkowe z tyłu.39) Komplet gumowych dywaników, gaśnica, trójkąt odblaskowy.40) Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie.41) Radioodtwarzacz z głośnikami.42) Chlapacze przednie i tylne;43) Czujnik kontroli ciśnienia w oponach;44) Kolor - niemetalizowany – biały;45) Adaptacja na 1 wózek dla osoby niepełnosprawnej z najazdami (bieżnia antypoślizgowa, dł. min. 2000 mm). Atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego (listwy cargo, pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim). Wózek montowany zamiennie z środkowym fotelem III rzędu. Najazdy z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu. Pół podłogi ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną PCV i wzmocnienia pod montaż wózka inwalidzkiego (III rząd).46) Stalowe obręcze kół 16``47) Komplet opon letnich i zimowych;48) Samochód musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy oraz zaświadczenia potwierdzające przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych49)Należy oznakować samochód zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe);50) Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów).51) Gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy.52) Gwarancja na perforację – min. 12 lat.53) Sprzedający zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 21 dni.54) Sprzedający udostępni informacje dotyczące serwisu, numery telefonów, faksów, adresy e-mail, pod którymi można będzie zgłaszać usterki/awarie pojazdu. 55) W przypadku awarii pojazdu lub wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych Kupujący dostarczy pojazd do serwisu wskazanego przez Sprzedającego.56) Serwis pojazdu musi znajdować się w odległości maksymalnie 100 km od siedziby Kupującego.**Przedstawione parametry pojazdu stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.** |  |
|  |

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )**

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy