Wadowice Górne, 28.12.2023 r.

**UG.IR.271.1.2023.ED**

 **-do wszystkich wykonawców-**

**dotyczy:** zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji(art.275 ust.1 PZP) pn. **„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Izbiskach”** – Nr postępowania: **UG.IR.271.1.2023.ED**

*Działając na podstawie art.284 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*t. j. Dz. U. 2023 r. poz.1605, 1720) *- dalej „ustawa Pzp”,* ***Zamawiający:*** *Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne,* ***przekazuje treści zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia(SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.***

**ZAPYTANIE z dnia 21.12.2023 r:**

**Pytanie 1.**

Proszę o podanie właściwej wysokości wadium: 6000 zł , czy 3000 zl czy 30 000 zł? Jest pomyłka zapisie słownym w SWZ, w ogłoszeniu .

**ODPOWIEDŹ:**

**Wadium w przedmiotowym postępowaniu wynosi 6000,00 zł słownie: sześć tysięcy złotych 00/100.**

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści zamiast koloru czerwonego RAL 3011 kolor ceglasto-czerwony RAL 3016? Jest to kolor standardowo używany na boiskach i najtańszy.

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru RAL 3016.**

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuści zamiast koloru niebieskiego RAL 5002, kolor niebieski RAL 5012 Lub 5015?

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru RAL 5015, natomiast nie dopuszcza koloru RAL 5012.**

**Pytanie 4.**

Czy do oferty należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej opisane w STWiOR? Czy będzie to dotyczyło tylko wyłonionego Wykonawcy

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, dokumenty dotyczące nawierzchni będą przedstawiane przez wyłonionego wstępnie wykonawcę jako uzupełniające środki dowodowe przed wyłonieniem wykonawcy.**

**ZAPYTANIE z dnia 27.12.2023 r:**

***W związku z zamieszczeniem parametrów oraz dokumentów nawierzchni ograniczających udział większości oferentów oraz ograniczających konkurencyjność ofert, zwracamy się do Inwestora z wnioskiem o dopuszczenie wszystkich pozostałych nawierzchni zamawianego typu czyli natrysk gr ok. 13 mm, przebadanych i ocenionych na zgodność z normą*** PN EN 14877:2014-02. Zamieszczone parametry techniczne takie jak:

Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 140 - jest to parametr nienormatywny pochodzący ze starej rekomendacji technicznej. Nie należy posługiwać się dokumentami które nie są aktualne i nieobowiązujące.

 Ścieralność (mm) =1,07 - Parametr nienormatywny. Ścieranie aktualnie podaje się w gramach. Ponadto, powinien zostać podany zakres zgodny z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02.

Współczynnik poślizgu :
w stanie suchym min. = 0,77
w stanie mokrym min. = 0,71 - powinien zostać podany **zakres**zgodny z aktualną normą PN-EN 14877:2014, lub współczynnik tarcia zgodny z zakresem dozwolonym wg wymagań IAAF. Parametr wskazany jako równy danej liczbie wskazuje na to, że zamawiający sugeruje konkretnego, jednego producenta, co jest niedopuszczalne.

Odporność na działalność zmiennych cykli hydrotechnicznych - jest to parametr nienormatywny pochodzący ze starej rekomendacji technicznej. Nie należy posługiwać się dokumentami które nie są aktualne i nieobowiązujące.

odkształcenie pionowe w temp.23 0C(mm) ≤ 1,37 - Norma IAAF obejmuje zakres 0,6-2,5mm. Zawężenie zakresu przez producenta wyklucza z konkurencji.

Wymagana dokumentacja:

a) Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument
równoważny,
b) Aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB,
potwierdzająca, że oferowana nawierzchnia posiada żądane parametry
techniczne lub dokument równoważny - rekomendacja techniczna, czy aprobata techniczna to dokumenty nieobowiązujące i nieaktualne. Proszę o wykreslenie.
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
producenta.
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowana inwestycję wraz z potwierdzeniem
dostarczenia przez producenta oryginalnych produktów.
e) certyfikat IAAF .

**ODPOWIEDŹ:**

**NALEŻY WYKONAĆ BOISKO I DOSTARCZYĆ DOKUMENTY ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W OPISIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.**

**W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla nawierzchni poliuretanowych zmienia się zapisy zgodnie z dokumentacją projektową:**

**W pkt 2.1 parametry techniczne nawierzchni na:**





**W pkt 5.2 Wykonanie nawierzchni syntetycznej zmienia się zapis na:**

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej i posiadać wymagane dokumenty.

* Atest PZH lub równoważny
* Badania na zgodność z regulacjami IAAF – kompletny raport dotyczący oferowanej nawierzchni wydany z badań w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający wyszczególnione powyżej parametry
* Certyfikat WA (IAAF) oferowanej nawierzchni dla grubości zgodnej z grubością określoną w projekcie
* Karta Techniczna potwierdzona przez producenta lub równoważny
* Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta lub równoważny dotycząca przedmiotowego zadania, próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
* Wymagania dotyczące doświadczenia potencjalnego wykonawcy przy wykonywaniu stadionów i instalowaniu oferowanej nawierzchni określone przez Inwestora w SIWZ.
* Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 lub równoważny
* Nawierzchnia powinna być przyjazna dla ludzi korzystających z niej i otoczenia, a zawartość związków chemicznych nie powinna przekroczyć wartości określonych w normie.
* Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU

 **Przewodniczący Komisji Przetargowej**

 **Łukasz Skiba**